(Nazwa Oferenta) Załącznik nr 2

PZAZ.I.242.7.2025

**Formularz z wyszczególnionym wykazem prac**

**Wykaz prac**

Naprawa i renowacja posadzki z żywicy epoksydowej, bezspoinowej, w wersji antypoślizgowej, wraz z cokołami w kuchni o powierzchni 127m2 w budynku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

**Dla zachowania ciągłości funkcjonowania kuchni PZAZ, prace remontowe muszą zostać przeprowadzone w dwóch etapach.**

1. Odizolowanie części w której będą przeprowadzane prace, od części użytkowanej w tym czasie (podzielenie i zabezpieczenie części kuchennej za pomocą folii lub plandeki na czas wykonywanych prac).
2. Przygotowanie powierzchni podłoża (skucie płytek, frezowanie, usunięcie kleju).
3. Wykucie elementów odwodnienia liniowego + oczyszczenie podkładu.
4. Osadzenie kanałów (wykorzystanie istniejących).
5. Rozłożenie warstwy gruntującej pod posadzkę.
6. Wykonanie warstwy wyrównującej polimerowo – mineralnej o grubości ok. 10-15mm.
7. Nacięcie kotew w podłożu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
8. Rozłożenie zasadniczej warstwy posadzki poliuretanowej do uzyskania grubości posadzki ok. 4-5mm. Faktura powierzchni powinna być gładka, antypoślizgowa,  
    w kolorystyce szarej.
9. Nacięcie i wypełnienie masą poliuretanową szczelin dylatacyjnych (jeżeli ze względu na układ powierzchni będą konieczne).
10. Wykonanie cokolika naściennego o wysokości ok. 10cm w kolorystyce posadzki.
11. Wywóz i utylizacja gruzu, materiałów z demontażu, śmieci i innych materiałów pozostałych po przeprowadzonych robotach.

**Wartość Netto :**

**Vat :**

**Wartość Brutto :**

Podpis upoważnionego przedstawiciela